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rontec arena Sicherheits-Wandgarderobe 60 S aus Aluminium Ovalprofil (60x24mm). 
Alle Garderoben sind GS zertifiziert. Zusätzlich entsprechen diese den Richtlinien der GUV – SR 2001 nach DIN 7917.

Oberfläche: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet, (Auswahl aus mindestens 200 RAL-Classic Farben)

Haken: 
Haken (Zwei- und Dreifachhaken): 
- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert nach vorne zeigend gemäß GUV – SR 2001. Die Haken sind mittels Edelstahl-Klemmbrücke fest verschraubt. 
- 10 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet nach vorne zeigend gemäß GUV – SR 2001. Die Haken sind mittels Edelstahl-Klemmbrücke fest verschraubt. 
- 10 mm Ø Edelstahl nach vorne zeigend gemäß GUV – SR 2001. Die Haken sind mittels Edelstahl-Klemmbrücke fest verschraubt. 
- 8 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet nach hinten zeigend gemäß GUV – SR 2001. Die Haken sind mittels Edelstahl-Klemmbrücke fest verschraubt. 

Hakenanordnung: 
- 2.1 - Nur Dreifachhaken
- 2.2 - Nur Zweifachhaken
- 2.3 - Zwei- und Dreifachhaken im Wechsel

Hakenachsabstand: 
- 100 mm (Standard)
- individuell nach Kundenwunsch

Wandkonsole aus Aluminium: 
- kleine Ausladung, 100 mm Wand bis Vorderkante Trägerprofil
- große Ausladung, 145 mm Wand bis Vorderkante Trägerprofil
- große Ausladung, 145 mm mit Ablageprofil

Abschlüsse: 
- seitliche Abschlüsse 90 ° zur Wand, Retoure aus Aluminium

Gravur: 
- Zahlen graviert (9mm hoch) und schwarz ausgelegt 
- Zahlen graviert (9mm hoch) und Aluminium natur (bei RAL-pulverbeschichtung)

Ausgabemarken: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1 mit schwarzen gravierten Ziffern
- Aluminium schwarz eloxiert E6 mit gravierten Ziffern natur 
- Kunststoff weiß mit schwarzen Ziffern
- Kunststoff schwarz mit weißen Ziffern

Länge: 
- Millimetergenau nach Kundenwunsch
- Ab 5.000 mm Länge erfolgt eine mittige Teilung der Garderoben, Einzelteile werden mit Stoßverbinder unsichtbar verbunden
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