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rontec arena Sicherheits-Wandgarderobe aus Holz Rundprofil (35mm Durchmesser). Mit beidseitigem Halbkugelabschluss. 
[bookmark: _GoBack]Alle Garderoben sind GS zertifiziert. Zusätzlich entsprechen diese den Richtlinien der GUV – SR 2001 nach DIN 7917.

Oberfläche: 
Holz massiv aus nachhaltigem Anbau mit Zertifizierung nach FSC und PEFC. 
- Ahorn (europäisch)
- Buche (keilgezinkt)
- Eiche 
- Esche 
- Fichte
- Esche
- andere Hölzer gerne auf Anfrage

Haken: 
Haken (Zwei- und Dreifachhaken): 
- 10 mm Ø, Edelstahl nach hinten zeigend gemäß GUV – SR 2001 mit massiver Abschlusskugel. Die Haken sind mittels Edelstahl-Klemmbrücke fest verschraubt. 

Hakenanordnung: 
- 2.1 - Nur Dreifachhaken
- 2.2 - Nur Zweifachhaken
- 2.3 - Zwei- und Dreifachhaken im Wechsel

Hakenachsabstand: 
- 100 mm (Standard)
- individuell nach Kundenwunsch

Wandkonsole aus Edelstahl: 
- 125 mm Ausladung, 12 mm Ø, Wandplatte, Abdeckrosette rund 60 mm Ø
- 125 mm Ausladung, 12 mm Ø, Wandplatte, Abdeckrosette oval 30 x 90 mm

Ausgabemarken: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1 mit schwarzen gravierten Ziffern
- Aluminium schwarz eloxiert E6 mit gravierten Ziffern natur 
- Kunststoff weiß mit schwarzen Ziffern
- Kunststoff schwarz mit weißen Ziffern

Länge: 
- Millimetergenau nach Kundenwunsch
- Ab 5.000 mm Länge erfolgt eine mittige Teilung der Garderoben, Einzelteile werden mit Stoßverbinder unsichtbar verbunden

……… Stk. liefern und montieren.
