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rontec arena Sicherheits-Wandgarderobe 40 SH aus Massivholz Rundprofil mit 42mm Durchmesser und rückseitigem Spezialmontageprofil.
Alle Garderoben sind GS zertifiziert. Zusätzlich entsprechen diese den Richtlinien der GUV – SR 2001 nach DIN 7917.

Oberfläche: 
Holz massiv aus nachhaltigem Anbau mit Zertifizierung nach FSC und PEFC. 
- Ahorn (europäisch)
- Buche (keilgezinkt)
- Eiche 
- Esche 
- Fichte
- Esche
- andere Hölzer gerne auf Anfrage

Haken: 
Haken (Zwei- und Dreifachhaken): 
- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert nach vorne zeigend gemäß GUV – SR 2001. Die Haken sind mittels Edelstahl-Klemmbrücke fest verschraubt. 
- 10 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet nach vorne zeigend gemäß GUV – SR 2001. Die Haken sind mittels Edelstahl-Klemmbrücke fest verschraubt. 
- 10 mm Ø Edelstahl nach vorne zeigend gemäß GUV – SR 2001. Die Haken sind mittels Edelstahl-Klemmbrücke fest verschraubt. 
- 8 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet nach hinten zeigend gemäß GUV – SR 2001. Die Haken sind mittels Edelstahl-Klemmbrücke fest verschraubt. 

Hakenanordnung: 
- 2.1 - Nur Dreifachhaken
- 2.2 - Nur Zweifachhaken
- 2.3 - Zwei- und Dreifachhaken im Wechsel

Hakenachsabstand: 
- 100 mm (Standard)
- individuell nach Kundenwunsch

Wandkonsole aus Aluminium: 
- kleine Ausladung, 110 mm Wand bis Vorderkante Trägerprofil
- große Ausladung, 155 mm Wand bis Vorderkante Trägerprofil
- große Ausladung, 155 mm mit Ablageprofil

Abschlüsse: 
- seitliche Abschlüsse 90 ° zur Wand, Retoure aus Holz
- Abschluss halbkugelförmig aus Holz

Ausgabemarken: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1 mit schwarzen gravierten Ziffern
- Aluminium schwarz eloxiert E6 mit gravierten Ziffern natur 
- Kunststoff weiß mit schwarzen Ziffern
- Kunststoff schwarz mit weißen Ziffern

Länge: 
[bookmark: _GoBack]- Millimetergenau nach Kundenwunsch
- Je nach Holzart erfolgt eine mittige Teilung der Garderoben zwischen 3.800 und 4.000 mm, Einzelteile werden mit Stoßverbinder unsichtbar verbunden

……… Stk. liefern und montieren.
