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rontec arena Umkleidebank einseitig freistehend aus Aluminium mit durchlaufender Garderobe (FORM B) einseitig zur Wand abschließend.
Bankgestell aus Rundrohr und Banktraverse aus Aluminium-Spezialprofil mit Abflachung der Enden zur Unfallverhütung. Die Verbindungsteile sind durch Schrauben sicher miteinander verbunden.
Alle Bänke und Garderoben sind GS zertifiziert. Zusätzlich entsprechen diese den Richtlinien der GUV – SR 2001 nach DIN 7917.

Gesamthöhe: 
- 1.650 mm (Standard)
- Sondermaße gerne auf Anfrage

Breite:
- 400 mm (Standard)
- Sondermaße gerne auf Anfrage

Oberfläche: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet (Auswahl aus mindestens 200 RAL-Classic Farben)

Bodenabschluss: 
- mit Montageplatten für Bodenbefestigung aus Vollaluminium 
- mit Verstellgleiter aus Kunststoff ohne Bodenbefestigung

Bankauflage: 
- Holz massiv aus nachhaltigem Anbau mit Zertifizierung nach FSC und PEFC, 2K-PUR lackiert, 90 x 27 mm, Längskanten allseitig gerundet. 
- Ahorn (europäisch)
- Buche (keilgezinkt)
- Eiche 
- Esche 
- Fichte
- Esche
- Sonderauflagen / andere Hölzer gerne auf Anfrage 
- Aluminium Nassraumauflage, 90 x 20mm, mit seitlichen Abdeckkappen 
- Sondermaße und Sonderausführungen gerne auf Anfrage  

Rückenlehne: 
- Holz massiv aus nachhaltigem Anbau mit Zertifizierung nach FSC und PEFC, 2K-PUR lackiert, 90 x 27 mm, Längskanten allseitig gerundet inkl. Distanzstück aus Aluminium zur Hinterlüftung 
- 1-reihig
- 2-reihig
- 3-reihig

Schuhablage: 
- mit 3 verzinkten Ablageprofile, Endkappen schwarz
- ohne 

Hakenträgerprofil umlaufend: 
- Aluminium Rundprofil 40 mm Ø
- Aluminium Ovalprofil 60 mm
- Aluminium Flachprofil 55 mm
- Verschiedene Holzarten rund mit integriertem Montageprofil aus Aluminium
- Verschiedene Holzarten flach mit integriertem Montageprofil aus Aluminium


Haken (Zwei- und Dreifachhaken): 
- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert nach vorne zeigend gemäß GUV – SR 2001 
- 10 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet nach vorne zeigend gemäß GUV – SR 2001
- 10 mm Ø Edelstahl nach vorne zeigend gemäß GUV – SR 2001
- 8 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet nach hinten zeigend gemäß GUV – SR 2001

Hakenanordnung: 
- 2.1 - Nur Dreifachhaken
- 2.2 - Nur Zweifachhaken
- 2.3 - Zwei- und Dreifachhaken im Wechsel

Hakenachsabstand: 
- 250 mm (Standard)
- individuell nach Kundenwunsch

Länge: 
- Millimetergenau ab 1.200 mm
- Je nach Holzart erfolgt eine Teilung der Bänke zwischen 3.800 und 5.000 mm 
- Durchlaufender Garderobenkranz ist bis 5.000 mm möglich



……… Stk. Liefern, aufmessen und aufstellen
