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rontec arena Umkleidebank wandhängend aus Aluminium mit massivem Wandbefestigungsgestell aus Vollaluminium (mind. 1cm) und drei Befestigungslöcher für stabilen Halt. Befestigung der Sitzauflagen und Rückenlehne an Aluminium Rundrohr. Die Verbindungsteile sind durch Schrauben sicher miteinander verbunden.
Alle Bänke und Garderoben sind GS zertifiziert. Zusätzlich entsprechen diese den Richtlinien der GUV – SR 2001 nach DIN 7917.

Gesamthöhe: 
- 450 mm (Standard)
- Sondermaße gerne auf Anfrage

Breite:
- 400 mm (Standard)
- Sondermaße gerne auf Anfrage

Oberfläche: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet (Auswahl aus mindestens 200 RAL-Classic Farben)

Bankauflage: 
- Holz massiv aus nachhaltigem Anbau mit Zertifizierung nach FSC und PEFC, 2K-PUR lackiert, 90 x 27 mm, Längskanten allseitig gerundet
- Ahorn (europäisch)
- Buche (keilgezinkt)
- Eiche 
- Esche 
- Fichte
- Esche
- Sonderauflagen / andere Hölzer gerne auf Anfrage 
- Aluminium Nassraumauflage, 90 x 20mm, mit seitlichen Abdeckkappen 
- Sondermaße und Sonderausführungen gerne auf Anfrage  

Rückenlehne: 
- Holz massiv aus nachhaltigem Anbau mit Zertifizierung nach FSC und PEFC, 2K-PUR lackiert, 90 x 27 mm, Längskanten allseitig gerundet. Befestigung der Rückenlehne an Sitzbank mittels Aluminium Rundrohr.
- 1-reihig
- 2-reihig
- 3-reihig

Schuhablage: 
- mit 3 verzinkten Ablageprofile, Endkappen schwarz
- ohne 

Sicherheitswand-Garderobe (wandbefestigt): 
- Aluminium Rundprofil 40 mm Ø
- Aluminium Ovalprofil 60 mm
- Aluminium Flachprofil 55 mm
- Verschiedene Holzarten rund mit integriertem Montageprofil aus Aluminium
- Verschiedene Holzarten flach mit integriertem Montageprofil aus Aluminium





[bookmark: _GoBack]Haken (Zwei- und Dreifachhaken): 
- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert nach vorne zeigend gemäß GUV – SR 2001 
- 10 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet nach vorne zeigend gemäß GUV – SR 2001
- 10 mm Ø Edelstahl nach vorne zeigend gemäß GUV – SR 2001
- 8 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet nach hinten zeigend gemäß GUV – SR 2001

Hakenanordnung: 
- 2.1 - Nur Dreifachhaken
- 2.2 - Nur Zweifachhaken
- 2.3 - Zwei- und Dreifachhaken im Wechsel

Hakenachsabstand: 
- 250 mm (Standard)
- individuell nach Kundenwunsch

Länge: 
- Millimetergenau ab 500 mm
- Je nach Holzart erfolgt eine Teilung der Bänke zwischen 3.800 und 5.000 mm 


……… Stk. Liefern, aufmessen und aufstellen
