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rontec foyer Reihengarderobenständer aus Aluminium mit Stifthaken im Hakenträgerprofil 68 x 25 mm. Der stabile und massive Standfuß ist aus Aluminium Vollmaterial gefertigt und mit dem Ständergestell direkt verschraubt. Die sichere Befestigung der Stifthaken erfolgt unsichtbar im Hakenträgerprofil. Jeder Stifthaken besitzt eine umlaufende Kerbe für einen optimalen Halt der Jacken.  
Alle Verbindungsteile sind durch Schrauben sicher miteinander verbunden und sorgen für maximalen Halt und lange Lebensdauer.

Gesamthöhe: 
- mit Verstellgleitern: 1.680 mm
- mit Rollen: 1.735 mm
- mit Bodenplatte: 1.710 mm

Oberfläche: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet (komplett inkl. Haken)

Ständergestell:
- oval 68 x 28 mm aus Aluminium

Bodenabschluss: 
- mit Verstellgleitern aus Kunststoff ohne Bodenbefestigung
- mit 4 Kunststoff Rollen, davon 2 feststellbar
- mit 4 Doppel-Lenkrollen aus Gummi und Kugellager, davon 2 feststellbar 
- mit Montageplatte 50 x 20 x 180 mm zur Boden- oder Deckenbefestigung aus Vollaluminium

Hakenanordnung: 
- Stifthaken 18 mm Ø, 70mm lang aus Aluminium natur eloxiert
- Stifthaken 18 mm Ø, 70 + 50 mm lang im Wechsel, Aluminium natur eloxiert
- Stifthaken 18 mm Ø, 70 + 50 mm lang, höhenversetzt, Aluminium natur eloxiert

Schirmablage: 
- ohne
- Reihenschirmablage oval 125x32 mm aus Aluminium mit schwarzen Endkappen und schwarzer Rillengummieinlage, Schirmlöcher 80 mm Ø
- seitlicher Schirmbehälter 160 mm Ø / 450 mm hoch, Aluminium natur eloxiert E6/EV1

Gravur: 
- Zahlen graviert (9mm hoch) und schwarz ausgelegt 
- Zahlen graviert (9mm hoch) und Aluminium natur (bei RAL-pulverbeschichtung)

Ausgabemarken: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1 mit schwarzen gravierten Ziffern
- Aluminium schwarz eloxiert E6 mit gravierten Ziffern natur 
- Kunststoff weiß mit schwarzen Ziffern
- Kunststoff schwarz mit weißen Ziffern

Gruppennummern: 
- Nummernschild selbstklebend (ohne sichtbare Verschraubung), 42x65x1mm, Aluminium schwarz eloxiert E6, Zahlen Aluminium natur. 

Länge:
- 660mm (12 Mantelablagen | 6 Schirmablagen)
- 760mm (14 Mantelablagen | 7 Schirmablagen)
- 860mm (16 Mantelablagen | 8 Schirmablagen)
- 960mm (18 Mantelablagen | 9 Schirmablagen)
- 1.060mm (20 Mantelablagen | 10 Schirmablagen)
- 1.160mm (22 Mantelablagen | 11 Schirmablagen)
- 1.260mm (24 Mantelablagen | 12 Schirmablagen)
- 1.360mm (26 Mantelablagen | 13 Schirmablagen)
- 1.460mm (28 Mantelablagen | 14 Schirmablagen)
- 1.560mm (30 Mantelablagen | 15 Schirmablagen)
- 1.660mm (32 Mantelablagen | 16 Schirmablagen)
- 1.760mm (34 Mantelablagen | 17 Schirmablagen)
- 1.860mm (36 Mantelablagen | 18 Schirmablagen)
- 1.960mm (38 Mantelablagen | 19 Schirmablagen)
- 2.060mm (40 Mantelablagen | 20 Schirmablagen)
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