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rontec foyer Reihengarderobenständer aus Aluminium mit Huthaken und Kleiderbügel im Hakenträgerprofil 70x28mm. Der stabile und massive Standfuß ist aus Aluminium Vollmaterial gefertigt und mit dem Ständergestell direkt verschraubt. Die sichere Befestigung der Huthaken erfolgt unsichtbar im Hakenträgerprofil. Die Kleiderbügel sind aus Edelstahl mittels Schiebling befestigt und richten sich nach dem Einhängen automatisch aus.
Alle Verbindungsteile sind durch Schrauben sicher miteinander verbunden und sorgen für maximalen Halt und lange Lebensdauer.

Gesamthöhe: 
- mit Verstellgleitern: 1.795 mm
- mit Rollen: 1.825 mm
- mit Bodenplatte: 1.800 mm

Oberfläche: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet (komplett inkl. Haken)

Ständergestell:
- oval 68 x 28 mm aus Aluminium
- rechteckig 68 x 25 mm aus Aluminium

Bodenabschluss: 
- mit Verstellgleitern aus Kunststoff ohne Bodenbefestigung
- mit 4 Kunststoff Rollen, davon 2 feststellbar
- mit 4 Doppel-Lenkrollen aus Gummi und Kugellager, davon 2 feststellbar 
- mit Montageplatte 50 x 20 x 180 mm zur Boden- oder Deckenbefestigung aus Vollaluminium

Haken und Kleiderbügel: 
- Doppelhuthaken Aluminium natur eloxiert aus Vollmaterial und schwarze Kunststoffschieblinge inkl.
  Kleiderbügel aus Edelstahl
- Doppelhuthaken Aluminium natur eloxiert aus Vollmaterial und schwarze Kunststoffschieblinge mit
  Diebstahlsicherung für Kleiderbügel inkl. Kleiderbügel aus Edelstahl

Schirmablage: 
- ohne
- Reihenschirmablage oval 125x32 mm aus Aluminium mit schwarzen Endkappen und schwarzer Rillengummieinlage, Schirmlöcher 80 mm Ø
- seitlicher Schirmbehälter 160 mm Ø / 450 mm hoch, Aluminium natur eloxiert E6/EV1

Kleiderbügel: 
- Kleiderbügel Edelstahl ohne Hosensteg
- Kleiderbügel Edelstahl mit Hosensteg (für Diebstahlsicherung)
- Kleiderbügel Edelstahl mit Hosensteg und Öffnung

Gravur: 
- Zahlen graviert (9mm hoch) und schwarz ausgelegt 
- Zahlen graviert (9mm hoch) und Aluminium natur (bei RAL-pulverbeschichtung)

Ausgabemarken: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1 mit schwarzen gravierten Ziffern
- Aluminium schwarz eloxiert E6 mit gravierten Ziffern natur 
- Kunststoff weiß mit schwarzen Ziffern
- Kunststoff schwarz mit weißen Ziffern


Gruppennummern: 
- Nummernschild selbstklebend (ohne sichtbare Verschraubung), 42x65x1mm, Aluminium schwarz eloxiert E6, Zahlen Aluminium natur. 

Länge:
- 660mm (6 Hutablagen | 6 Kleiderbügel | 6 Schirmablagen)
- 760mm (8 Hutablagen | 7 Kleiderbügel | 7 Schirmablagen)
- 860mm (8 Hutablagen | 8 Kleiderbügel | 8 Schirmablagen)
- 960mm (10 Hutablagen | 9 Kleiderbügel | 9 Schirmablagen)
- 1.060mm (10 Hutablagen | 10 Kleiderbügel | 10 Schirmablagen)
- 1.160mm (12 Hutablagen | 11 Kleiderbügel | 11 Schirmablagen)
- 1.260mm (12 Hutablagen | 12 Kleiderbügel | 12 Schirmablagen)
- 1.360mm (14 Hutablagen | 13 Kleiderbügel | 13 Schirmablagen)
- 1.460mm (14 Hutablagen | 14 Kleiderbügel | 14 Schirmablagen)
- 1.560mm (16 Hutablagen | 15 Kleiderbügel | 15 Schirmablagen)
- 1.660mm (16 Hutablagen | 16 Kleiderbügel | 16 Schirmablagen)
- 1.760mm (18 Hutablagen | 17 Kleiderbügel | 17 Schirmablagen)
- 1.860mm (18 Hutablagen | 18 Kleiderbügel | 18 Schirmablagen)
- 1.960mm (20 Hutablagen | 19 Kleiderbügel | 19 Schirmablagen)
- 2.060mm (20 Hutablagen | 20 Kleiderbügel | 20 Schirmablagen)


……… Stk. Liefern 
