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rontec foyer Reihengarderobenständer aus Aluminium mit Hut- und Mantelhaken im Hakenträgerprofil 70x28mm. Der stabile und massive Standfuß ist aus Aluminium Vollmaterial gefertigt und mit dem Ständergestell direkt verschraubt. Die sichere Befestigung der Hut- und Mantelhaken erfolgt unsichtbar im Hakenträgerprofil. 
Alle Verbindungsteile sind durch Schrauben sicher miteinander verbunden und sorgen für maximalen Halt und lange Lebensdauer. 
Gesamthöhe: 
- mit Verstellgleitern: 1.790 mm
- mit Rollen: 1.820 mm
- mit Bodenplatte: 1.800 mm

Oberfläche: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet (komplett inkl. Haken)

Ständergestell:
- oval 68 x 28 mm aus Aluminium

Bodenabschluss: 
- mit Verstellgleitern aus Kunststoff ohne Bodenbefestigung
- mit 4 Kunststoff Rollen, davon 2 feststellbar
- mit 4 Doppel-Lenkrollen aus Gummi und Kugellager, davon 2 feststellbar 
- mit Montageplatte 50 x 20 x 180 mm zur Boden- oder Deckenbefestigung aus Vollaluminium

Haken: 
- Doppelhut- und Doppelmantelhaken Aluminium natur eloxiert aus Vollmaterial
- Doppelhut- und Vierfachmantelhaken Aluminium natur eloxiert aus Vollmaterial

Schirmablage: 
- ohne
- Reihenschirmablage oval 125x32 mm aus Aluminium mit schwarzen Endkappen und schwarzer Rillengummieinlage, Schirmlöcher 80 mm Ø
- seitlicher Schirmbehälter 160 mm Ø / 450 mm hoch, Aluminium natur eloxiert E6/EV1

Gravur: 
- Zahlen graviert (9mm hoch) und schwarz ausgelegt 
- Zahlen graviert (9mm hoch) und Aluminium natur (bei RAL-pulverbeschichtung)

Ausgabemarken: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1 mit schwarzen gravierten Ziffern
- Aluminium schwarz eloxiert E6 mit gravierten Ziffern natur 
- Kunststoff weiß mit schwarzen Ziffern
- Kunststoff schwarz mit weißen Ziffern

Gruppennummern: 
- Nummernschild selbstklebend (ohne sichtbare Verschraubung), 42x65x1mm, Aluminium schwarz eloxiert E6, Zahlen Aluminium natur. 

Länge:
-    660mm (6 Hutablagen | 12 bzw. 24 Mantelablagen | 6 Schirmablagen)
-    760mm (8 Hutablagen | 14 bzw. 28 Mantelablagen | 7 Schirmablagen)
-    860mm (8 Hutablagen | 16 bzw. 32 Mantelablagen | 8 Schirmablagen)
-    960mm (10 Hutablagen | 18 bzw. 36 Mantelablagen | 9 Schirmablagen)
- 1.060mm (10 Hutablagen | 20 bzw. 40 Mantelablagen | 10 Schirmablagen)
- 1.160mm (12 Hutablagen | 22 bzw. 44 Mantelablagen | 11 Schirmablagen)
- 1.260mm (12 Hutablagen | 24 bzw. 48 Mantelablagen | 12 Schirmablagen)
- 1.360mm (14 Hutablagen | 26 bzw. 52 Mantelablagen | 13 Schirmablagen)
- 1.460mm (14 Hutablagen | 28 bzw. 56 Mantelablagen | 14 Schirmablagen)
- 1.560mm (16 Hutablagen | 30 bzw. 60 Mantelablagen | 15 Schirmablagen)
- 1.660mm (16 Hutablagen | 32 bzw. 64 Mantelablagen | 16 Schirmablagen)
- 1.760mm (18 Hutablagen | 34 bzw. 68 Mantelablagen | 17 Schirmablagen)
- 1.860mm (18 Hutablagen | 36 bzw. 72 Mantelablagen | 18 Schirmablagen)
- 1.960mm (20 Hutablagen | 38 bzw. 76 Mantelablagen | 19 Schirmablagen)
- 2.060mm (20 Hutablagen | 40 bzw. 80 Mantelablagen | 20 Schirmablagen)


……… Stk. Liefern 
