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rontec foyer Reihengarderobenständer aus Aluminium mit Hut- und Doppelmantelhaken im umlaufenden runden Hakenträgerprofil (40S). Der stabile und massive Standfuß ist aus Aluminium Vollmaterial gefertigt und mit dem Ständergestell direkt verschraubt. Die Haken sind mit Klemmbrücken aus Edelstahl im Hakenträgerprofil verschraubt und können unterschiedlich angeordnet werden.
Alle Verbindungsteile sind durch Schrauben sicher miteinander verbunden und sorgen für maximalen Halt und lange Lebensdauer.

Gesamthöhe: 
- mit Verstellgleitern: 1.790 mm
- mit Rollen: 1.820 mm
- mit Bodenplatte: 1.795 mm

Oberfläche: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet (komplett inkl. Haken)

Ständergestell:
- oval 68 x 28 mm aus Aluminium
- rechteckig 68 x 25 mm aus Aluminium

Bodenabschluss: 
- mit Verstellgleitern aus Kunststoff ohne Bodenbefestigung
- mit 4 Kunststoff Rollen, davon 2 feststellbar
- mit 4 Doppel-Lenkrollen aus Gummi und Kugellager, davon 2 feststellbar 
- mit Montageplatte 50 x 20 x 180 mm zur Boden- oder Deckenbefestigung aus Vollaluminium

Haken: 
Zwei- und Dreifachhaken
- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert								           - 10 mm Ø, Stahl RAL- pulverbeschichtet							           - 10 mm Ø, Edelstahl										                    -   8 mm Ø, Stahl RAL- pulverbeschichtet 

Schirmablage: 
- ohne
- Reihenschirmablage oval 125x32 mm  aus Aluminium mit schwarzen Endkappen und schwarzer Rillengummieinlage, Schirmlöcher 80 mm Ø
- seitlicher Schirmbehälter 160 mm Ø / 450 mm hoch, Aluminium natur eloxiert E6/EV1

Gravur: 
- Zahlen graviert (9mm hoch) und schwarz ausgelegt 
- Zahlen graviert (9mm hoch) und Aluminium natur (bei RAL-pulverbeschichtung) 

Ausgabemarken: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1 mit schwarzen gravierten Ziffern
- Aluminium schwarz eloxiert E6 mit gravierten Ziffern natur 
- Kunststoff weiß mit schwarzen Ziffern
- Kunststoff schwarz mit weißen Ziffern

Gruppennummern: 
- Nummernschild selbstklebend (ohne sichtbare Verschraubung), 42x65x1mm, Aluminium schwarz eloxiert E6, Zahlen Aluminium natur. 

Länge:
-    860mm (8 Hutablagen | 28 Mantelablagen | 5 Schirmablagen)
-    960mm (8 Hutablagen | 32 Mantelablagen | 6 Schirmablagen)
- 1.060mm (10 Hutablagen | 36 Mantelablagen | 7 Schirmablagen)
- 1.160mm (10 Hutablagen | 40 Mantelablagen | 8 Schirmablagen)
- 1.260mm (12 Hutablagen | 44 Mantelablagen | 9 Schirmablagen)
- 1.360mm (12 Hutablagen | 48 Mantelablagen | 10 Schirmablagen)
- 1.460mm (14 Hutablagen | 52 Mantelablagen | 11 Schirmablagen)
- 1.560mm (14 Hutablagen | 56 Mantelablagen | 12 Schirmablagen)
- 1.660mm (16 Hutablagen | 60 Mantelablagen | 13 Schirmablagen)
- 1.760mm (16 Hutablagen | 64 Mantelablagen | 14 Schirmablagen)
- 1.860mm (18 Hutablagen | 68 Mantelablagen | 15 Schirmablagen)
- 1.960mm (18 Hutablagen | 72 Mantelablagen | 16 Schirmablagen)
- 2.000mm (20 Hutablagen | 76 Mantelablagen | 17 Schirmablagen)


……… Stk. Liefern 
