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rontec foyer Klappgarderobe aus Aluminium mit Zweifachhaken im ovalen Hakenträgerprofil 240 x 40 mm. Die Sicherheitshaken sind allesamt aus Aluminium Vollmaterial und werden mit Klemmbrücken aus Edelstahl im Hakenträgerprofil verschraubt. Um ein müheloses Ein- und Ausklappen zu gewährleisten, sind die Klappgarderoben zusätzlich mit einer schwarzen Gasdruckfeder ausgestattet. Die Sicherheitshaken entsprechen den Richtlinien der GUV – SR 2001 nach DIN 7917. 
Alle Verbindungsteile sind durch Schrauben sicher miteinander verbunden und sorgen für maximalen Halt und lange Lebensdauer.         

Oberfläche: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet (komplett inkl. Haken)

Haken: 
Zweifachhaken
- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert E6/EV1, wahlweise RAL- pulverbeschichtet als Sicherheitshaken
-   8 mm Ø, Stahl schwarz pulverbeschichtet, wahlweise RAL- pulverbeschichtet

Zubehör:
- Verschlusseinrichtung mit Zylinderschloss

Gravur: 
- Zahlen graviert (7mm hoch) und schwarz ausgelegt 
- Zahlen graviert (7mm hoch) und Aluminium natur (bei RAL-Pulverbeschichtung)

Ausgabemarken: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1 mit schwarzen gravierten Ziffern
- Aluminium schwarz eloxiert E6 mit gravierten Ziffern natur 
- Kunststoff weiß mit schwarzen Ziffern
- Kunststoff schwarz mit weißen Ziffern

Gruppennummern: 
- Zahlen stirnseitig graviert und schwarz ausgelegt

Länge:
-    850mm (14 Zweifachhaken | 28 Mantelablagen)
-    950mm (16 Zweifachhaken | 32 Mantelablagen)
- 1.050mm (18 Zweifachhaken | 36 Mantelablagen)
- 1.150mm (20 Zweifachhaken | 40 Mantelablagen)
- 1.250mm (22 Zweifachhaken | 44 Mantelablagen)
- 1.350mm (24 Zweifachhaken | 48 Mantelablagen)
- 1.450mm (26 Zweifachhaken | 52 Mantelablagen)
- 1.550mm (28 Zweifachhaken | 56 Mantelablagen)
- 1.650mm (30 Zweifachhaken | 60 Mantelablagen)
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