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rontec foyer Einzelgarderobenständer aus Edelstahl geschliffen K320. Standrohr und Bodenplatte werden durch hochfeste M8 Schraubverbindungen aus vergütetem Stahl sehr stabil verbunden. Die massive und 10 kg schwere Bodenplatte aus Stahl sorgt dabei für hohe Standfestigkeit. Zusätzlich ist der Fußteller besonders flach und vermindert somit die Stolpergefahr. 
	
Bodenplatte: 
- rund 400 mm Ø, Stahl schwarz mit gelaserter Edelstahlabdeckung 
- rund 400 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet

Schirmring:
- ohne
- Schirmring rund mit Abtropfmulde in der Bodenplatte, Edelstahl
- Schirmring eckig mit Abtropfmulde in der Bodenplatte, Edelstahl

Kleiderbügel:
- Kleiderbügel Edelstahl ohne Hosensteg, 8 mm 
- Kleiderbügel Edelstahl mit Hosensteg, 8 mm Ø

Standrohr:
- rund 40mm Ø, Edelstahl geschliffen

Hakenart:
- Garderobenhaken, Edelstahl (2 | 4 | 6 Plätze)
- Hutmantelhaken, Edelstahl (2 | 4 Plätze)
- Hakenkrone, Aluminium natur eloxiert (6 Plätze)
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