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rontec foyer Einzelgarderobenständer aus Aluminium. Standrohr und Bodenplatte werden durch hochfeste M8 Schraubverbindungen aus vergütetem Stahl sehr stabil verbunden. Die massive und 10 kg schwere Bodenplatte aus Stahl sorgt dabei für hohe Standfestigkeit. Zusätzlich ist der Fußteller besonders flach und vermindert somit die Stolpergefahr. 
	
Oberfläche: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet (komplett inkl. Haken)

Bodenplatte: 
- rund 400 mm Ø, Stahl schwarz mit gelaserter Aluminiumabdeckung 
- rund 400 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet

Schirmring:
- ohne
- Schirmring rund mit Abtropfmulde in der Bodenplatte, Aluminium natur eloxiert

Kleiderbügel:
- Kleiderbügel Edelstahl ohne Hosensteg, 8 mm 
- Kleiderbügel Edelstahl mit Hosensteg, 8 mm Ø

Hakenart:
- Garderobenhaken, Aluminium natur eloxiert (2 | 4 | 6 Plätze)
- Hutmantelhaken, Aluminium natur eloxiert (3 | 4 | 5 Plätze)
- Hakenkrone, Aluminium natur eloxiert (6 Plätze)


……… Stk. Liefern 

