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rontec foyer Schwenkgarderobe aus Aluminium im Hakenträgerprofil 70 x 28 mm mit schwarzem Wandlager aus massivem 6mm Stahl. Die Haken sind aus Aluminium Vollmaterial und werden unsichtbar im Profil verschraubt. 
Die Garderobe rastet mittels Kugellager bei einer 90 Grad- Stellung automatisch ein, um ein einfaches Aufhängen zu gewährleisten. Garderoben ab einer Länge von 1.300mm werden mit einer zusätzlichen Strebe hergestellt. 
Alle Verbindungsteile sind durch Schrauben sicher miteinander verbunden und sorgen für maximalen Halt und lange Lebensdauer.         

[bookmark: _GoBack]Oberfläche: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet (komplett inkl. Haken)

Haken: 
- Doppelhut- und Doppelmantelhaken, Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Doppelhut- und Vierfachmantelhaken, Aluminium natur eloxiert E6/EV1

Gravur: 
- Zahlen graviert (9mm hoch) und schwarz ausgelegt 
- Zahlen graviert (9mm hoch) und Aluminium natur (bei RAL-Pulverbeschichtung)

Ausgabemarken: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1 mit schwarzen gravierten Ziffern
- Aluminium schwarz eloxiert E6 mit gravierten Ziffern natur 
- Kunststoff weiß mit schwarzen Ziffern
- Kunststoff schwarz mit weißen Ziffern

Gruppennummern: 
- Zahlen stirnseitig graviert und schwarz ausgelegt

Länge (ohne zusätzliche Strebe):
-    600mm (6 Hutablagen | 10 bzw. 20 Mantelablagen)
-    700mm (6 Hutablagen | 12 bzw. 24 Mantelablagen)
-    800mm (8 Hutablagen | 14 bzw. 28 Mantelablagen)
-    900mm (8 Hutablagen | 16 bzw. 32 Mantelablagen)
- 1.000mm (10 Hutablagen | 18 bzw. 36 Mantelablagen)
- 1.100mm (10 Hutablagen | 20 bzw. 40 Mantelablagen)
- 1.200mm (12 Hutablagen | 22 bzw. 44 Mantelablagen)

Länge (mit zusätzlicher Strebe):
- 1.300mm (12 Hutablagen | 24 bzw. 48 Mantelablagen) 
- 1.400mm (14 Hutablagen | 26 bzw. 52 Mantelablagen) 
- 1.500mm (14 Hutablagen | 28 bzw. 56 Mantelablagen)
- 1.600mm (16 Hutablagen | 30 bzw. 60 Mantelablagen)		
- 1.700mm (16 Hutablagen | 32 bzw. 64 Mantelablagen)	
- 1.800mm (18 Hutablagen | 34 bzw. 68 Mantelablagen)
- 1.900mm (18 Hutablagen | 36 bzw. 72 Mantelablagen)
- 2.000mm (20 Hutablagen | 38 bzw. 76 Mantelablagen)
- 2.100mm (20 Hutablagen | 40 bzw. 80 Mantelablagen)
- 2.200mm (22 Hutablagen | 42 bzw. 84 Mantelablagen)
- 2.300mm (22 Hutablagen | 44 bzw. 88 Mantelablagen)			



……… Stk. Liefern 
