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rontec foyer Reihengarderobenständer aus Aluminium mit Kleiderbügelstange. Der stabile und massive Standfuß ist aus Aluminium Vollmaterial gefertigt und mit dem Ständergestell direkt verschraubt. Die Kleiderbügelstange ist aus Aluminium Vollmaterial mit einem Durchmesser von 30 mm. Die Befestigung der Kleiderbügelstange erfolgt unsichtbar mit dem Ständergestell.
Alle Verbindungsteile sind durch Schrauben sicher miteinander verbunden und sorgen für maximalen Halt und lange Lebensdauer.

Gesamthöhe: 
- mit Verstellgleitern: 1.680 mm
- mit Rollen: 1.735 mm
- mit Bodenplatte: 1.710 mm

Oberfläche: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet (komplett inkl. Haken)

Ständergestell:
- oval 68 x 28 mm aus Aluminium

Bodenabschluss: 
- mit Verstellgleitern aus Kunststoff ohne Bodenbefestigung
- mit 4 Kunststoff Rollen, davon 2 feststellbar
- mit 4 Doppel-Lenkrollen aus Gummi und Kugellager, davon 2 feststellbar 
- mit Montageplatte 50 x 20 x 180 mm zur Boden- oder Deckenbefestigung aus Vollaluminium

Schirmablage: 
- ohne
- Reihenschirmablage oval 125x32 mm aus Aluminium mit schwarzen Endkappen und schwarzer Rillengummieinlage, Schirmlöcher 80 mm Ø
- seitlicher Schirmbehälter 160 mm Ø / 450 mm hoch, Aluminium natur eloxiert E6/EV1

Kleiderbügel
- Kleiderbügel Edelstahl ohne Hosensteg, 8 mm 
- Kleiderbügel Edelstahl mit Hosensteg, 8 mm Ø
- Kleiderbügel Edelstahl mit Hosensteg, 8 mm Ø						    

Gravur: 
- Zahlen graviert (9mm hoch) und schwarz ausgelegt 
- Zahlen graviert (9mm hoch) und Aluminium natur (bei RAL-pulverbeschichtung)

Ausgabemarken: 
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1 mit schwarzen gravierten Ziffern
- Aluminium schwarz eloxiert E6 mit gravierten Ziffern natur 
- Kunststoff weiß mit schwarzen Ziffern
- Kunststoff schwarz mit weißen Ziffern

Gruppennummern: 
- Nummernschild selbstklebend (ohne sichtbare Verschraubung), 42x65x1mm, Aluminium schwarz eloxiert E6, Zahlen Aluminium natur. 

Länge:
- 660mm (6 Schirmablagen)
- 760mm (7 Schirmablagen)
- 860mm (8 Schirmablagen)
- 960mm (9 Schirmablagen)
- 1.060mm (10 Schirmablagen)
- 1.160mm (11 Schirmablagen)
- 1.260mm (12 Schirmablagen)
- 1.360mm (13 Schirmablagen)
- 1.460mm (14 Schirmablagen)
- 1.560mm (15 Schirmablagen)
- 1.660mm (16 Schirmablagen)
- 1.760mm (17 Schirmablagen)
- 1.860mm (18 Schirmablagen)
- 1.960mm (19 Schirmablagen)
- 2.060mm (20 Schirmablagen)


……… Stk. Liefern 
